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ПЛАН
подготовки к отопительному периоду 2026-2027 года

Наименование организации: ООО «Архангельскгазтеплосервис»
ИНН: 2901265172
Юридический адрес: Архангельская область, Ленский район, с.Яренск, ул.Трудовая, д.7а  
Контакты (электронная почта/ телефон):agts1@mail.ru /8(81859) 5-20-35
Руководитель организации: Ершов Артем Владимирович
Объекты, находящиеся в эксплуатации (вид объекта):

· котельная № 1, с. Яренск, ул. Урицкого, 53Б;
· котельная № 2, с. Яренск, ул. Бр. Покровских, 19Г;
· котельная № 3, с. Яренск, ул. Кр. Партизан, 16Б;
· котельная № 4, с. Яренск, пер. Сельский, 3А;
· котельная № 5, с. Яренск, ул. Наб. Подбельского, 2Б;
· котельная № 6, с. Яренск, ул. Совхозная, 7В.
-    котельная «Центральная», пос. Урдома, ул. Железнодорожная, 18А корпус 1
-    котельная «Центральная», с. Козьмино, ул. Вычегодская, 15
I. Анализ прохождения трех предыдущих отопительных периодов

1. Схемные и режимные условия:
1.1 Отопительный период 2022/2023 года:
Источник теплоснабжения:
Котельная № 1, 
Основное: с.Яренск, ул.Урицкого, 53 Б, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2016 г.
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2016 г.
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2016 г.
Тип системы теплоснабжения: Закрытая
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 
Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Урицкого,53Б, 46 зданий 
                                      адрес источника теплоснабжения                                                потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)
Котельная № 2, 
Основное: с. Яренск, ул. Бр. Покровских, 19Г, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2016 г.
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2016 г.
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2016 г.
Тип системы теплоснабжения: Закрытая
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 
Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Бр.Покровских,19Г, 32 зданий 
                                      адрес источника теплоснабжения                                                потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)
Котельная № 3, 
Основное: с. Яренск, ул. Кр. Партизан, 16Б, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2016 г.
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2016 г.
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2016 г.
Тип системы теплоснабжения: Закрытая
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 
Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Кр. Партизан, 16Б, 9 зданий 
                                      адрес источника теплоснабжения                                                потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)
Котельная № 4, 
Основное: с. Яренск, пер. Сельский, 3А, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2016 г.
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2016 г.
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2016 г.
Тип системы теплоснабжения: Закрытая
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 
Архангельская область, Ленский район, с. Яренск пер. Сельский, 3А, 3 зданий 
                                      адрес источника теплоснабжения                                                потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)
Котельная № 5, 
Основное: с. Яренск, ул. Наб. Подбельского, 2Б, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2016 г.
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2016 г.
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2016 г.
Тип системы теплоснабжения: Закрытая
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 
Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Наб. Подбельского, 2Б, 4 зданий 
                                      адрес источника теплоснабжения                                                потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)
Котельная № 6, 
Основное: с. Яренск, ул. Совхозная, 7В, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2008 г.
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2008 г.
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2008 г.
Тип системы теплоснабжения: Закрытая
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 
Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Совхозная, 7В, 21 здание 
                                      адрес источника теплоснабжения                                                потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)
Котельная «Центральная», 
Основное: пос. Урдома, ул. Железнодорожная, 18А, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2008 г.
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2008 г.
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2010 г.
Тип системы теплоснабжения: Закрытая
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 
Архангельская область, Ленский район, пос. Урдома, ул. Железнодорожная, 18А, 74 здание 
                                      адрес источника теплоснабжения                                                потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)

Котельная «Центральная», 
Основное: с. Козьмино, ул. Вычегодская, 15, вид топлива (основное) – дрова, температурный графика.
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2010 г.
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: Котлы не требуют хим. водоподготовки
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2019 г.
Тип системы теплоснабжения: Закрытая
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 
Архангельская область, Ленский район, с. Козьмино, ул. Вычегодская, д.15, 19 зданий 
                                      адрес источника теплоснабжения                                                потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)

1.2 Отопительный период 2023/2024 года:
Источник теплоснабжения:
Источник теплоснабжения:
Котельная № 1, 
Основное: с. Яренск, ул. Урицкого, 53 Б, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2016 г.
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2016 г.
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2016 г.
Тип системы теплоснабжения: Закрытая
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 
Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Урицкого,53Б, 46 зданий 
                                      адрес источника теплоснабжения                                                потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)
Котельная № 2, 
Основное: с. Яренск, ул. Бр. Покровских, 19Г, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2016 г.
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2016 г.
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2016 г.
Тип системы теплоснабжения: Закрытая
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 
Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Бр.Покровских,19Г, 32 зданий 
                                      адрес источника теплоснабжения                                                потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)
Котельная № 3, 
Основное: с. Яренск, ул. Кр. Партизан, 16Б, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2016 г.
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2016 г.
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2016 г.
Тип системы теплоснабжения: Закрытая
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 
Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Кр. Партизан, 16Б, 9 зданий 
                                      адрес источника теплоснабжения                                                потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)
Котельная № 4, 
Основное: с. Яренск, пер. Сельский, 3А, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2016 г.
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2016 г.
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2016 г.
Тип системы теплоснабжения: Закрытая
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 
Архангельская область, Ленский район, с. Яренск пер. Сельский, 3А, 3 зданий 
                                      адрес источника теплоснабжения                                                потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)
Котельная № 5, 
Основное: с. Яренск, ул. Наб. Подбельского, 2Б, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2016 г.
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2016 г.
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2016 г.
Тип системы теплоснабжения: Закрытая
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 
Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Наб. Подбельского, 2Б, 4 зданий 
                                      адрес источника теплоснабжения                                                потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)
Котельная № 6, 
Основное: с. Яренск, ул. Совхозная, 7В, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2008 г.
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2008 г.
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2008 г.
Тип системы теплоснабжения: Закрытая
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 
Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Совхозная, 7В, 21 здание 
                                      адрес источника теплоснабжения                                                потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)
Котельная «Центральная», 
Основное: пос. Урдома, ул. Железнодорожная, 18А , корпус 1, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2023 г.
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2023 г.
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2010 г.
Тип системы теплоснабжения: Закрытая
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 
Архангельская область, Ленский район, пос. Урдома, ул. Железнодорожная, 18А, 74 здание 
                                      адрес источника теплоснабжения                                                потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)

Котельная «Центральная», 
Основное: с. Козьмино, ул. Вычегодская, 15, вид топлива (основное) – дрова, температурный графика.
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2010 г.
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: Котлы не требуют хим. водоподготовки
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2019 г.
Тип системы теплоснабжения: Закрытая
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 
Архангельская область, Ленский район, с. Козьмино, ул. Вычегодская, 15, 19 зданий 
                                      адрес источника теплоснабжения                                                потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)

1.3 Отопительный период 2024/2025 года:
Источник теплоснабжения:
Котельная № 1, 
Основное: с. Яренск, ул. Урицкого, 53 Б, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2016 г.
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2016 г.
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2016 г.
Тип системы теплоснабжения: Закрытая
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 
Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Урицкого,53Б, 46 зданий 
                                      адрес источника теплоснабжения                                                потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)
Котельная № 2, 
Основное: с. Яренск, ул. Бр. Покровских, 19Г, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2016 г.
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2016 г.
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2016 г.
Тип системы теплоснабжения: Закрытая
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 
Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Бр.Покровских,19Г, 32 зданий 
                                      адрес источника теплоснабжения                                                потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)
Котельная № 3, 
Основное: с. Яренск, ул. Кр. Партизан, 16Б, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2016 г.
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2016 г.
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2016 г.
Тип системы теплоснабжения: Закрытая
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 
Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Кр. Партизан, 16Б, 9 зданий 
                                      адрес источника теплоснабжения                                                потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)
Котельная № 4, 
Основное: с. Яренск, пер. Сельский, 3А, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2016 г.
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2016 г.
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2016 г.
Тип системы теплоснабжения: Закрытая
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 
Архангельская область, Ленский район, с. Яренск пер. Сельский, 3А, 3 зданий 
                                      адрес источника теплоснабжения                                                потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)
Котельная № 5, 
Основное: с. Яренск, ул. Наб. Подбельского, 2Б, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2016 г.
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2016 г.
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2016 г.
Тип системы теплоснабжения: Закрытая
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 
Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Наб. Подбельского, 2Б, 4 зданий 
                                      адрес источника теплоснабжения                                                потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)
Котельная № 6, 
Основное: с. Яренск, ул. Совхозная, 7В, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2008 г.
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2008 г.
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2008 г.
Тип системы теплоснабжения: Закрытая
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 
Архангельская область, Ленский район, с. Яренск, ул. Совхозная, 7В, 21 здание 
                                      адрес источника теплоснабжения                                                потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)
Котельная «Центральная», 
Основное: пос. Урдома, ул. Железнодорожная, 18А корпус 1, вид топлива (основное) – газ, работа котельной осуществляется в автоматическом погодозависимом режиме на основании температурного графика.
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2023 г.
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: 2023 г.
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2008 г.
Тип системы теплоснабжения: Закрытая
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 
Архангельская область, Ленский район, пос. Урдома, ул. Железнодорожная, 18А корпус 1, 74 здания 
                                      адрес источника теплоснабжения                                                потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)

Котельная «Центральная», 
Основное: с. Козьмино, ул. Вычегодская, 15, вид топлива (основное) – дрова, температурный график.
Реконструкция/ модернизация основного оборудования: 2010 г.
Реконструкция/ модернизация вспомогательного оборудования: Котлы не требуют хим. водоподготовки
Реконструкция/ модернизация тепловых сетей: 2019 г.
Тип системы теплоснабжения: Закрытая
Количество потребителей, подключенных к тепловым сетям: 
Архангельская область, Ленский район, с. Козьмино, ул. Вычегодская, 15, 19 зданий 
                                      адрес источника теплоснабжения                                                потребитель (считаем, что 1 потребитель – 1 здание)

2. Погодные условия:
2.1. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период, о С.

	
	Сентябрь
	Октябрь
	Ноябрь
	Декабрь
	Январь
	Февраль
	Март
	Апрель
	Май

	ОЗП 2022/2023 годов
	7,00
	3,90
	-6,90
	-10,20
	-11,60
	-9,20
	-5,20
	2,40
	6,80

	ОЗП 2023/2024 годов
	11,60
	2,50
	-5,10
	-13,00
	-16,30
	-11,90
	-3,60
	2,10
	3,90

	ОЗП 2024/2025 годов
	13,00
	3,00
	-1,70
	-6,90
	-7,70
	-8,50
	-1,60
	1,20
	6,50



2.2 Длительность отопительного периода

	
	Дата начала ОЗП
	Дата окончания ОЗП
	Фактическая продолжительность ОЗП, сутки

	ОЗП 2022/2023 годов
	сентябрь
	май
	252

	ОЗП 2023/2024 годов
	сентябрь
	май
	261

	ОЗП 2024/2025 годов
	сентябрь
	май
	239



3. Аварий и инциденты на объектах теплоснабжения:

3.1 Аварийные ситуации и инциденты на тепловых сетях.

	
	Наименование 
и адрес объекта теплоснабжения
	Краткая характеристика объекта (мощность, протяженность, диаметр и тд)
	Количество отказов, ед
	Характеристика и описание отказа (аварии, инцидента)
	Принимаемые мероприятия по устранению аварии или инцидента

	ОЗП 2022/2023 годов
	с. Яренск Котельная №1; ул. Урицкого,53Б
	Тепловая сеть протяжённостью-3,054 км., присоединённая нагрузка 2,4 Гкал/ч, ДУ 32-225
	0
	
	

	
	с. Яренск Котельная №2; ул. Бр. Покровских ,19Г
	Тепловая сеть протяжённостью-1,657 км., присоединённая нагрузка 1,5 Гкал/ч, ДУ 32-150
	0
	
	

	
	с. Яренск Котельная №3; ул. Кр. Партизан ,16Б
	протяжённостью-0,539 км., присоединённая нагрузка 0,25 Гкал/ч, ДУ 32-100
	0
	
	

	
	с. Яренск Котельная №4; пер. Сельский, 3А
	протяжённость-0,281 км., присоединённая нагрузка 0,17 Гкал/ч, ДУ 32-100
	0
	
	

	
	с. Яренск Котельная №5; ул. Наб. Подбельского, 2Б
	протяжённость-0,178 км., присоединённая нагрузка 0,16 Гкал/ч, ДУ 32-100
	0
	
	

	
	с. Яренск Котельная №6; ул. Совхозная, 7В
	протяжённость-1,2 км., присоединённая нагрузка 1,3 Гкал/ч, ДУ 32-150
	0
	
	

	
	пос. Урдома, Котельная «Центральная», ул. Железнодорожная, 18А
	протяжённость-4,255 км., присоединённая нагрузка 3,67 Гкал/ч, ДУ 32-225
	0
	
	

	
	с. Козьмино, Котельная «Центральная», ул. Вычегодская, 15
	протяжённость-1,285 км., присоединённая нагрузка 0,3 Гкал/ч, ДУ 32-150
	0
	
	

	ОЗП 2023/2024 годов
	с. Яренск Котельная №1; ул. Урицкого,53Б
	Тепловая сеть протяжённостью-3,054 км., присоединённая нагрузка 2,4 Гкал/ч, ДУ 32-225
	0
	
	

	
	с. Яренск Котельная №2; ул. Бр. Покровских ,19Г
	Тепловая сеть протяжённостью-1,657 км., присоединённая нагрузка 1,5 Гкал/ч, ДУ 32-150
	0
	
	

	
	с. Яренск Котельная №3; ул. Кр. Партизан ,16Б
	протяжённостью-0,539 км., присоединённая нагрузка 0,25 Гкал/ч, ДУ 32-100
	0
	
	

	
	с. Яренск Котельная №4; пер. Сельский, 3А
	протяжённость-0,281 км., присоединённая нагрузка 0,17 Гкал/ч, ДУ 32-100
	0
	
	

	
	с. Яренск Котельная №5; ул. Наб. Подбельского, 2Б
	протяжённость-0,178 км., присоединённая нагрузка 0,16 Гкал/ч, ДУ 32-100
	0
	
	

	
	с. Яренск Котельная №6; ул. Совхозная, 7В
	протяжённость-1,2 км., присоединённая нагрузка 1,3 Гкал/ч, ДУ 32-150
	0
	
	

	
	пос. Урдома, Котельная «Центральная», ул. Железнодорожная, 18А
	протяжённость-4,255 км., присоединённая нагрузка 3,67 Гкал/ч, ДУ 32-225
	0
	
	

	
	с. Козьмино, Котельная «Центральная», ул. Вычегодская, 15
	протяжённость-1,285 км., присоединённая нагрузка 0,3 Гкал/ч, ДУ 32-150
	0
	
	

	ОЗП 2024/2025 годов
	с. Яренск Котельная №1; ул. Урицкого,53Б
	Тепловая сеть протяжённостью-3,054 км., присоединённая нагрузка 2,4 Гкал/ч, ДУ 32-225
	0
	
	

	
	с. Яренск Котельная №2; ул. Бр. Покровских ,19Г
	Тепловая сеть протяжённостью-1,657 км., присоединённая нагрузка 1,5 Гкал/ч, ДУ 32-150
	0
	
	

	
	с. Яренск Котельная №3; ул. Кр. Партизан ,16Б
	протяжённостью-0,539 км., присоединённая нагрузка 0,25 Гкал/ч, ДУ 32-100
	0
	
	

	
	с. Яренск Котельная №4; пер. Сельский, 3А
	протяжённость-0,281 км., присоединённая нагрузка 0,17 Гкал/ч, ДУ 32-100
	0
	
	

	
	с. Яренск Котельная №5; ул. Наб. Подбельского, 2Б
	протяжённость-0,178 км., присоединённая нагрузка 0,16 Гкал/ч, ДУ 32-100
	0
	
	

	
	с. Яренск Котельная №6; ул. Совхозная, 7В
	протяжённость-1,2 км., присоединённая нагрузка 1,3 Гкал/ч, ДУ 32-150
	0
	
	

	
	пос. Урдома, Котельная «Центральная», ул. Железнодорожная, 18А корпус 1
	протяжённость-4,255 км., присоединённая нагрузка 3,67 Гкал/ч, ДУ 32-225
	0
	
	

	
	с. Козьмино, Котельная «Центральная», ул. Вычегодская, 15
	протяжённость-1,285 км., присоединённая нагрузка 0,3 Гкал/ч, ДУ 32-150
	0
	
	

	ОЗП 2025/2026 годов
	с. Яренск Котельная №1; ул. Урицкого,53Б
	Тепловая сеть протяжённостью-3,054 км., присоединённая нагрузка 2,4 Гкал/ч, ДУ 32-225
	0
	
	

	
	с. Яренск Котельная №2; ул. Бр. Покровских ,19Г
	Тепловая сеть протяжённостью-1,657 км., присоединённая нагрузка 1,5 Гкал/ч, ДУ 32-150
	0
	
	

	
	с. Яренск Котельная №3; ул. Кр. Партизан ,16Б
	протяжённостью-0,539 км., присоединённая нагрузка 0,25 Гкал/ч, ДУ 32-100
	0
	
	

	
	с. Яренск Котельная №4; пер. Сельский, 3А
	протяжённость-0,281 км., присоединённая нагрузка 0,17 Гкал/ч, ДУ 32-100
	0
	
	

	
	с. Яренск Котельная №5; ул. Наб. Подбельского, 2Б
	протяжённость-0,178 км., присоединённая нагрузка 0,16 Гкал/ч, ДУ 32-100
	0
	
	

	
	с. Яренск Котельная №6; ул. Совхозная, 7В
	протяжённость-1,2 км., присоединённая нагрузка 1,3 Гкал/ч, ДУ 32-150
	0
	
	

	
	пос. Урдома, Котельная «Центральная», ул. Железнодорожная, 18А корпус 1
	протяжённость-4,255 км., присоединённая нагрузка 3,67 Гкал/ч, ДУ 32-225
	0
	
	

	
	с. Козьмино, Котельная «Центральная», ул. Вычегодская, 15
	протяжённость-1,285 км., присоединённая нагрузка 0,3 Гкал/ч, ДУ 32-150
	0
	
	



3.2 Аварийные ситуации и инциденты на источниках теплоснабжения.

	
	Краткая характеристика объекта (мощность, марка котлов, год ввода в эксплуатацию)
	Вид топлива
	Количество отказов
	Характеристика и описание отказа.
Принимаемые меры
	Принимаемые мероприятия по устранению аварии или инцидента

	ОЗП 2022/2023 годов
	с. Яренск Котельная №1; ул. Урицкого,53Б: Мощность котельной- 2,494 Гкал/ч; PREXTHERM RSW- 2 шт.; 2016 г.в.
	Природный газ
	0
	
	

	
	с. Яренск Котельная №2; ул. Бр. Покровских ,19Г: Мощность котельной- 1,634 Гкал/ч; Viessman,Vitoplex 1000, тип PV1- 2 шт.; 2016 г.в.
	Природный газ
	0
	
	

	
	с. Яренск Котельная №3; ул. Кр. Партизан ,16Б: Мощность котельной- 0,301 Гкал/ч; Viessman,Vitoplex 200, тип SX2A- 2 шт.; 2016 г.в.
	Природный газ
	0
	
	

	
	с. Яренск Котельная №4; пер. Сельский, 3А: Мощность котельной- 0,301 Гкал/ч; Viessman,Vitoplex 200, тип SX2A- 2 шт.; 2016 г.в.
	Природный газ
	0
	
	

	
	с. Яренск Котельная №5; ул. Наб. Подбельского, 2Б: Мощность котельной- 0,301 Гкал/ч; Viessman,Vitoplex 200, тип SX2A- 2 шт.; 2016 г.в.
	Природный газ
	0
	
	

	
	с. Яренск Котельная №6; ул. Совхозная, 7В: Мощность котельной- 2,07 Гкал/ч; Riello RTQ 700- 3 шт.; 2008 г.в.
	Природный газ
	0
	
	

	
	пос. Урдома, Котельная «Центральная», ул. Железнодорожная, 18А: Мощность котельной- 7,08 Гкал/ч; Riello RTQ 2000i- 3 шт.; 2008 г.в.
	Природный газ
	3
	За долгие года работы оборудования объекта не применялась водоподготовка, оборудование работало в пыльном помещении. Отказы функционирования привели к невозможности выполнения объектом своих функций. Устойчивый (окончательный) отказ элементов. Производится дорогостоящий ремонт оборудования.
	Требуется реконструкция ОПО- возведение новой модульной котельной

	
	с. Козьмино, Котельная «Центральная», ул. Вычегодская, 15: Мощность котельной- 1,376 Гкал/ч; Энергия- 2 шт.- 2010-2011 г.в., КВр-1,6-2015 г.в.
	Дрова
	0
	
	

	ОЗП 2023/2024 годов
	с. Яренск Котельная №1; ул. Урицкого,53Б: Мощность котельной- 2,494 Гкал/ч; PREXTHERM RSW- 2 шт.; 2016 г.в.
	Природный газ
	0
	
	

	
	с. Яренск Котельная №2; ул. Бр. Покровских ,19Г: Мощность котельной- 1,634 Гкал/ч; Viessman,Vitoplex 1000, тип PV1- 2 шт.; 2016 г.в.
	Природный газ
	0
	
	

	
	с. Яренск Котельная №3; ул. Кр. Партизан ,16Б: Мощность котельной- 0,301 Гкал/ч; Viessman,Vitoplex 200, тип SX2A- 2 шт.; 2016 г.в.
	Природный газ
	0
	
	

	
	с. Яренск Котельная №4; пер. Сельский, 3А: Мощность котельной- 0,301 Гкал/ч; Viessman,Vitoplex 200, тип SX2A- 2 шт.; 2016 г.в.
	Природный газ
	0
	
	

	
	с. Яренск Котельная №5; ул. Наб. Подбельского, 2Б: Мощность котельной- 0,301 Гкал/ч; Viessman,Vitoplex 200, тип SX2A- 2 шт.; 2016 г.в.
	Природный газ
	0
	
	

	
	с. Яренск Котельная №6; ул. Совхозная, 7В: Мощность котельной- 2,07 Гкал/ч; Riello RTQ 700- 3 шт.; 2008 г.в.
	Природный газ
	0
	
	

	
	пос. Урдома, Котельная «Центральная», ул. Железнодорожная, 18А корпус 1: Мощность котельной- 5,2 Гкал/ч; Vitoplex 100, тип PV1- 2 шт., Термотехник ТТ50- 1 шт.; 2023 г.в.
	Природный газ
	0
	
	

	
	с. Козьмино, Котельная «Центральная», ул. Вычегодская, 15: Мощность котельной- 1,376 Гкал/ч; Энергия- 2 шт.- 2010-2011 г.в., КВр-1,6-2015 г.в.
	Дрова
	0
	
	

	ОЗП 2024/2025 годов
	с. Яренск Котельная №1; ул. Урицкого,53Б: Мощность котельной- 2,494 Гкал/ч; PREXTHERM RSW- 2 шт.; 2016 г.в.
	Природный газ
	0
	
	

	
	с. Яренск Котельная №2; ул. Бр. Покровских ,19Г: Мощность котельной- 1,634 Гкал/ч; Viessman,Vitoplex 1000, тип PV1- 2 шт.; 2016 г.в.
	Природный газ
	0
	
	

	
	с. Яренск Котельная №3; ул. Кр. Партизан ,16Б: Мощность котельной- 0,301 Гкал/ч; Viessman,Vitoplex 200, тип SX2A- 2 шт.; 2016 г.в.
	Природный газ
	0
	
	

	
	с. Яренск Котельная №4; пер. Сельский, 3А: Мощность котельной- 0,301 Гкал/ч; Viessman,Vitoplex 200, тип SX2A- 2 шт.; 2016 г.в.
	Природный газ
	0
	
	

	
	с. Яренск Котельная №5; ул. Наб. Подбельского, 2Б: Мощность котельной- 0,301 Гкал/ч; Viessman,Vitoplex 200, тип SX2A- 2 шт.; 2016 г.в.
	Природный газ
	0
	
	

	
	с. Яренск Котельная №6; ул. Совхозная, 7В: Мощность котельной- 2,07 Гкал/ч; Riello RTQ 700- 3 шт.; 2008 г.в.
	Природный газ
	0
	
	

	
	пос. Урдома, Котельная «Центральная», ул. Железнодорожная, 18А корпус 1: Мощность котельной- 5,2 Гкал/ч; Vitoplex 100, тип PV1- 2 шт., Термотехник ТТ50- 1 шт.; 2023 г.в.
	Природный газ
	0
	
	

	
	с. Козьмино, Котельная «Центральная», ул. Вычегодская, 15: Мощность котельной- 1,376 Гкал/ч; Энергия- 2 шт.- 2010-2011 г.в., КВр-1,6-2015 г.в.
	Дрова
	0
	
	

	ОЗП 2025/2026 годов
	с. Яренск Котельная №1; ул. Урицкого,53Б: Мощность котельной- 2,494 Гкал/ч; PREXTHERM RSW- 2 шт.; 2016 г.в.
	Природный газ
	0
	
	

	
	с. Яренск Котельная №2; ул. Бр. Покровских ,19Г: Мощность котельной- 1,634 Гкал/ч; Viessman,Vitoplex 1000, тип PV1- 2 шт.; 2016 г.в.
	Природный газ
	0
	
	

	
	с. Яренск Котельная №3; ул. Кр. Партизан ,16Б: Мощность котельной- 0,301 Гкал/ч; Viessman,Vitoplex 200, тип SX2A- 2 шт.; 2016 г.в.
	Природный газ
	0
	
	

	
	с. Яренск Котельная №4; пер. Сельский, 3А: Мощность котельной- 0,301 Гкал/ч; Viessman,Vitoplex 200, тип SX2A- 2 шт.; 2016 г.в.
	Природный газ
	0
	
	

	
	с. Яренск Котельная №5; ул. Наб. Подбельского, 2Б: Мощность котельной- 0,301 Гкал/ч; Viessman,Vitoplex 200, тип SX2A- 2 шт.; 2016 г.в.
	Природный газ
	0
	
	

	
	с. Яренск Котельная №6; ул. Совхозная, 7В: Мощность котельной- 2,07 Гкал/ч; Riello RTQ 700- 3 шт.; 2008 г.в.
	Природный газ
	0
	
	

	
	пос. Урдома, Котельная «Центральная», ул. Железнодорожная, 18А корпус 1: Мощность котельной- 5,2 Гкал/ч; Vitoplex 100, тип PV1- 2 шт., Термотехник ТТ50- 1 шт.; 2023 г.в.
	Природный газ
	0
	
	

	
	с. Козьмино, Котельная «Центральная», ул. Вычегодская, 15: Мощность котельной- 1,376 Гкал/ч; Энергия- 2 шт.- 2010-2011 г.в., КВр-1,6-2015 г.в.
	Дрова
	0
	
	



4. Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования (при наличии): 
- Необходимость обеспечения управляемости, надёжности, безопасности и экономичности теплоснабжения. Для этого важно сокращать непроизводительные потери тепла и расходы топлива в производстве, транспортировке и распределении тепловой энергии.
- Организация системы автоматического мониторинга и управления. Это сводит к минимуму влияние «человеческого фактора» на работу системы.

II. Подготовка к отопительному периоду 2026-2027 годов

Подробная информация о подготовке объектов теплоснабжения отражена в приложении 1.

