АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ЛЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 февраля  2019 года  № 10
рп. Урдома
Об организации световой маскировки на территории 

МО "Урдомское" при военных конфликтах

или вследствие этих конфликтов

          Во исполнение  Федерального закона от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне» и СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства», Администрация МО "Урдомское"  постановляет:
         1. Утвердить План световой маскировки населенных пунктов и объектов МО «Урдомское» на военное время  (приложение).
      2. Рекомендовать руководителям электросетевых организаций разработать порядок частичного  и полного отключения населенных пунктов и обеспечения электроэнергией организаций, учреждений и объектов, продолжающих работу в режиме полного затемнения и согласовать его. Согласованный порядок предоставить в Администрацию МО «Урдомское» в срок до 1 мая 2019 года.

        3. Ответственным за организацию мероприятий по световой маскировке назначить:

        3.1. на объектах экономики – руководителей предприятий, учреждений и организаций;

        3.2.  на территории населенных пунктов:

        -  за уличное освещение при частичном затемнении и за отключение  всех объектов при полном  затемнении руководителей структурных подразделений электроснабжающих организаций, расположенных на территории муниципального района; 

          - в жилых домах –руководителей организаций ЖКХ и управляющих компаний.
         4. Руководителям объектов, продолжающих работу в условиях полного затемнения, обеспечить приобретение  резервных источников питания и схему  переключения объектов к резервным источникам  электроснабжения.

         6. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя Администрации МО «Урдомское».
7. Настоящее постановление вступает в силу  со дня его подписания.

Глава МО «Урдомское»   
   


                    Е.В.Смирнова
Приложение 
к  постановлению  администрации 

МО « Урдомское» 

от  01   февраля 2019 года  №10
     

План световой маскировки населенных пунктов и объектов

МО "Урдомское"  на военное время

         

1. Общие положения
         Светомаскировке в военное время в соответствии  СНиП 2.01.53-84   подлежат все населенные пункты, расположенные на территории МО "Урдомское". Световая маскировка проводится с целью создания в темное время суток условий, затрудняющих обнаружение с воздуха населенных пунктов и объектов экономики.
       Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства осуществляется электрическим, светотехническим, технологическим и механическим способами или их сочетанием. Электрический способ световой маскировки заключается в централизованном отключении электроосвещения всего объекта или его части.  Механический способ маскировки состоит в закрытии светящихся объектов светонепроницаемыми материалами или конструкциями.           Светотехнический способ маскировки заключается в снижении освещенности и в оборудовании осветительных и сигнальных установок маскировочными приспособлениями.

План световой маскировки  включать следующие элементы:
-перечень организаций, учреждений и объектов, продолжающих работу в режиме полного затемнения;
- пункты  управления освещением;

- перечень мероприятий  для введения режимов светомаскировки.

2. Перечень организаций, учреждений и объектов,
продолжающих работу в режиме полного затемнения.
 В соответствии с пунктом 2.27. «Пособия по подготовке и проведению светомаскировочных мероприятий в населенных пунктах и на объектах народного хозяйства»   (к СНиП 2.01.53-84) к  числу объектов,  продолжающих работу в режиме полного затемнения на территории МО "Урдомское" относятся:

- Урдомское ЛПУМГ КС-13, ( рп.Урдома)
3. Пункты управления освещением
      На территории МО " Урдомское" обслуживанием электролиний   и электрооборудованием занимаются три структурных подразделения ПО «Котласские электрические сети» филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» и одно структурное подразделение Котласского филиала ОАО «Архоблэнерго». Соответственно пункты управления освещением расположены  в следующих населенных пунктах:

-Ленский участок Котласского филиала ОАО «Архоблэнерго: п. Урдома ул. Железнодорожная  т. 6-66-14. офис г.Котлас ул.Толстого д.12
4.  Основные мероприятия светомаскировки
План светомаскировки предусматривает два режима:

- режим частичного затемнения (далее по тексту - "Ч3");
-     режим полного затемнения (далее по тексту - "ПЗ").        

 По режиму частичного затемнения предусмотрено следующее:

        При угрозе нападения противника выполняются мероприятия по введению режима частичного затемнения.  Режим ЧЗ не должен нарушать нормальную производственную деятельность в населенных пунктах и на объектах народного хозяйства.    Цель режима – снизить общую освещенность, не нарушая производственной деятельности объектов экономики и транспорта, а также жизнедеятельности  населенных пунктов и создать условия для своевременного введения режима полного затемнения в установленные сроки. Режим частичного затемнения является постоянным режимом освещения  населенных пунктов и объектов экономики  в темное время суток, кроме времени действия режима полного затемнения.

           В режиме частичного затемнения предусмотрен  светотехнический способ светомаскировки, который предусматривает ограничение внутреннего освещения.    

 Режим "Ч3" вводится путем выполнения следующих мероприятий:

-  отключаются: осветительные приборы рекламного и витринного освещения; установки архитектурной подсветки (при этом должна быть исключена возможность их местного включения).

-  снижаются уровни освещенности  поселковых улиц, дорог, площадей, территорий парков,  детских, школьных, лечебно-оздоровительных учреждений и других объектов с нормируемыми значениями средней освещенности 4 лк и выше, путем отключения до половины светильников (при этом не допускается отключение двух рядом расположенных светильников); мест производства работ вне зданий, проходов, проездов и территории предприятий до уровней 0,2-0,5 лк; жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданий до уровней 0,5 лк для общего освещения и до 5 лк местного освещения.

 - наружное освещение учреждений и объектов с освещенностью 4 лк и выше - снижается путем отключения 50% светильников; от 2 лк -2 5% светильников, путем отключения светильников от  электрических сетей.                                                                       -  внутреннее освещение  жилых, общественных  и вспомогательных зданий снижается до уровня: при освещении от газоразрядных ламп - от 1500 лк до 5 лк; при освещении от ламп накаливания - от 750 лк до 3 лк в зависимости от разряда зрительной работы.               

    В режиме частичного затемнения не подлежат световой маскировке:

- световые знаки мирного времени (дорожно-транспортные, промышленных пред​при​ятий, различные указатели и т. д.);

- наружные светильники, устанавливаемые над входами (въездами) в здания и сооружения;

- автомобильный транспорт, средства регулирования движения.
        На территории  населенных пунктов и объектов экономики,   для информации о защитных сооружениях гражданской обороны, обозначения въездов на территории объектов, углов зданий, выходов и ориентиров для проходов, габаритов транспортных средств, применяют световые знаки.          Режим частичного затемнения вводится на весь период угрозы ведения военных действий и отменяется после прекращения этой угрозы. Время выполнения мероприятий "ЧЗ" составляет не более 16 часов. 
        По режиму полного затемнения предусмотрено: 

         Режим полного затемнения вводится по сигналу "Воздушная тревога". Условия светомаскировки в режиме ПЗ не требуют полного отсутствия света в населенных пунктах и на объектах экономики, установлены допустимые нормы освещенности и силы света, создаваемых электрическим освещением и производственными огнями. 

          Режим "ПЗ" вводится путем выполнения следующих мероприятий:

Отключаются:

- все наружное освещение;

- внутреннее освещение в жилых зданиях, независимо от пребывания людей; 

- освещение в помещениях общественных, производственных и вспомогательных зданий, в которых не предусмотрено пребывание людей в темное время суток или прекращается работа по сигналу «ВТ»;

- световые знаки мирного времени, осветительные и сигнальные огни транспорта.

 Маскируется: 

- наружное освещение в местах проведения неотложных производственных, аварийно-технических и восстановительных работ, также на опасных участках путей эвакуации людей к ЗС и у входов в них;

 - внутреннее освещение зданий, сооружений или помещений, в которых продолжается работа при подаче сигнала «ВТ» или по условиям производства невозможно безаварийное отключение освещения; огни транспорта, используемого после сигнала «ВТ»;

- приводятся в действие световые знаки с источниками света малой мощности.

            После выполнения всех мероприятий, осуществляется контроль над соблюдением светомаскировочной дисциплины. План перевода объекта на режим светомаскировки с полным затемнением предусматривается централизованное отключение освещения зданий от   фидерных и групповых щитов освещения.

          При режиме полного затемнения предусмотрен  механический способ светомаскировки, который предусматривает закрытие светящихся объектов светонепроницаемыми материалами или конструкциями. Он применяется для производственных и общественных зданий или отдельных помещений, в которых для продолжения работы в режиме полного затемнения требуются уровни освещенности более 0,5 лк для общего маскировочного освещения и более 5 лк для местного или имеющего производственные огни. 
         Для световой маскировки окон применяются раздвижные и подъемные шторы из полимерных материалов, бумажные и металлические шторы с механическими затворами. На проемах, используемых для проветривания, могут применяться жалюзи различного типа или аэрационные устройства выполненные по принципу лабиринта. Время выполнения мероприятий "ПЗ" не должно превышать 3 минут.  Включение освещения в объеме режима "ЧЗ" производится по сигналу "Отбой воздушной тревоги».
5. Силы и средства,  привлекаемые для проведения светомаскировки
	№

п/п
	Наименование поселения
	Наименование организации, ответственной за проведение светомаскировки и контроля
	Силы и средства

	
	
	
	Личный состав
	Ед/тех

	Энергоснабжающие организации

	1
	
МО  «Урдомское»
	Ленский РЭС ПО Котласские электрические сети филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго»,
	6
	2

	2
	МО «Урдомское»
Тыва, Лупья, Витюнино,  Вандыш
	структурное подразделение Котласского филиала ОАО «Архоблэнерго»
	6
	1

	
	
	Итого
	12
	3

	Организации ЖКХ и администрации поселений

	3
	МО "Урдомское" 
	ООО «Лидер плюс», 

ООО «ТАД», 

УК Яреньга
Администрация 

МО "Урдомское" 
	2
2
2

2
	1

1

	
	
	Итого
	8
	2

	
	
	Всего
	20
	5


